ПАСПОРТ

СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРИИ МС

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Стеллажи серии МС предназначены для хранения разнообразных грузов:

С максимальной равномерно распределённой нагрузкой на одну полку МС до **100 кг**, но не более 750 кг на секцию с эконом- стойками толщиной **1,5мм**;

С максимальной равномерно распределённой нагрузкой на одну полку МС до **125 кг**, но не более 900 кг на секцию с усиленной стойкой толщиной **1,8-2мм.**

Полки серии МС изготовлены из металла толщиной 0,6мм с обязательным ребром жёсткости для усиления конструкции (Внимание, для увеличения нагрузки на полки шириной 1000мм и глубиной 400,500 и 600мм **по желанию** заказчика возможно установить дополнительное ребро жёсткости, нагрузка на полку при этом увеличивается до 200кг), при этом надо учитывать что нагрузка на 4 стойки «У» составит до 900кг.

Максимальные нагрузки на одну полку серии МС шириной 1500-600 ; 1500-500 (нагрузка-60кг); 1500-400 (нагрузка-60кг); 1500-300 (нагрузка-80кг); 1200-600 (нагрузка-80кг); 1200-500 (нагрузка-80кг); 1200-400 (нагрузка-80кг); 1200-300 (нагрузка-80кг); 1000-600 (нагрузка-125кг);1000-500 (нагрузка-125кг); 1000-400 (нагрузка-125кг); 1000-300 (нагрузка-125кг); 700-600 (нагрузка-140кг); 700-500 (нагрузка-140кг); 700-400 (нагрузка-140кг); 700-300 (нагрузка-140кг).

Данная модель стеллажей может быть собрана, как отдельно стоящими секциями, так и «лентой» (шесть стоек на две секции). При сборке **«лентой» заявленная грузоподъёмность снижается для стойки –эконом до 550кг на секцию; для стойки – усиленной до 750 кг на секцию.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Стеллажи МС поставляются в разобранном виде несколькими упаковочными местами:

- полки;

- стойки;

- фурнитура (уголки жёсткости - 16 шт., подпятники пластиковые - 4 шт, болты, гайки, шайбы);

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

- При эксплуатации стеллажа необходимо обеспечивать равномерную нагрузку и по возможности более тяжёлый груз размещать на нижних полках.

- При использовании переходника дополнительно на верхнюю полку опорной стойки добавляется 8 уголков жесткости (рис. 4).

- В случае не ровной поверхности пола возможна установка регулируемых подпятников (приобретённых дополнительно). При использовании регулируемых по высоте подпятников не допускается нагрузка, превышающая 500 кг на секцию.

- Конструкцией стеллажа предусмотрена установка ограничительных боковых и задних планок, продольных и поперечных разделителей, задних и боковых стенок.

Условия гарантии производителя

1. Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см.

2. Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).

3. Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м.

4. Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.

5. Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой.

**Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие гарантии производителя.**